有害鳥獣被害防止柵購入仕様書


１．名称（物品名）
８産環農品第１号　有害鳥獣被害防止柵購入

２．業務内容
以下数量の有害鳥獣被害防止柵資材一式を納入すること。
納入場所　：　京都府綴喜郡井手町地内
納入延長　：　複合柵
　　　　　　　　内訳）獣害防止柵　780m　上部電気柵　780m


３．構造規格及び設計
　　イノシシ・シカ・サル対策として、複合柵の上部は３段キャップ式電気柵、下部は本体部金網とする。上部電気柵は施工の関係上キャップ式とし、電線が３０度程度傾斜及び直立の両機能を有すること。
　　
　　減価償却資産の耐用年数等に関する省令により、耐用年数１４年以上を有すること。
【参考品：近江屋ロープ株式会社製　ビリビリイノシッシ】
　　＊参考品と同等品以上とすること。なお、国基準φ5.0線形未満の場合は、必ず同等溶接強度であることを示す書類を添付すること。
1 本体部金網
	サイズ
	φ４㎜×H1500㎜×W2150㎜OR溶接（国基準φ5.0線形と同等溶接強度）

	材　質
	JIS G3547  SWMG  H-3　（線断はJISの基準に準ずる）

	ﾒｯｷ 量
	130ｇ/㎡

	備　考
	金網はOR溶接を施した高強度かつ下部６段目以降は目合75㎜×150㎜以下とする。（なお同等品選定の参考として、φ5ｍｍ以上の場合はOR溶接であることを要しない）


　

2 支柱（丸パイプ）
	サイズ
	t0.5㎜×φ38.1㎜×H1500㎜

	材　質
	JIS G3302  SGC570

	ﾒｯｷ 量
	180g/㎡

	備　考
	



3 支柱用杭（角パイプ）
	サイズ
	t1.6㎜×25㎜×25㎜×H990㎜

	材　質
	STKMR400

	ﾒｯｷ 量
	120g/㎡

	備　考
	降伏点応力400N以上



４．施工時の安全について
　　本業務は、受益者による少人数での安全な施工を遂行するため、施工性に優れ、一定の強度を確保できた資材を採用している。
　　また、設置については特殊な工具を使用せず、支柱は容易に打込める２段式支柱とする。

５．製品の保証について
納品する資材は新品とし、資材等の保証期間を納品後１年以上とすること。

６．同等品以上について
　　同等品とは、規格（形状、材質、大きさ等）・品質・性能が参考品と同等以上であるものとする。

７．納入時期について
　　農作業の繁忙期を避けるため、納入時期を１０月下旬から１１月上旬とする。なお、配布先の調整がつけばその限りではない。

８．その他
　　地元による自力施工を原則とするため、資材の内訳、設置方法、施工手順、使用方法　等について、適正かつ誠意をもって指導を行うこと。
